Просим дать предложение на выполнение вальцовочных работ по чертежам:  
1. АС67.01.001 Корпус. Отверстие в боковой стенке не делать. Изготовленный корпус не замыкать сварным швом, а ввернуть в себя для возможности перевозки автотраснпортом.  
2. АС67.01.003 Конус. Изготовить из 2-х половин для возможности перевозки автотранспортом. Выполнить контрольную сборку и предъявить ее представителю Заказчика.  
3. АС67.01.005 Корпус. Отверстия в боковых стенках не делать. Изготовленный корпус не замыкать сварным швом, а ввернуть в себя для возможности перевозки автотранспортом.  
4. АС67.01.006 Конус 3400х426. Нижнее отверстие должно быть под трубу ф426. В боковой стенке отверстий не делать. Изготовить из 2-х половин для возможности перевозки автотранспортом. Выполнить контрольную сборку и предъявить ее представителю Заказчика.  
5. АС67.01.011 Конус 3400х426. В боковых стенках отверстий не делать. Изготовить из 2-х половин для возможности перевозки автотранспортом. Выполнить контрольную сборку и предъявить ее представителю Заказчика.  
6. АС67.02.001 Корпус. Отверстие в боковой стенке не делать. Изготовленный корпус не замыкать сварным швом, а ввернуть в себя для возможности перевозки автотраснпортом.  
7. АС67.02.002 Конус. В боковых стенках отверстий не делать. Изготовить из 2-х половин для возможности перевозки автотранспортом. Выполнить контрольную сборку и предъявить ее представителю Заказчика.  
8. ЭТМ001.00.00.004 Кольцо укрепляющее - изготовить 1 штуку.  
9. Обечайка 630х5 - длина 1,5-2 метра.

Допускаются дополнительные сварные стыки на изделиях, кроме кольца укрепляющего.

Просим дать цены, сроки, формы оплаты.  
  
При выборе поставщика будет приниматься в учет - цена, сроки изготовления, форма оплаты (возможности отсрочки), а также наиболее полное выполнение объемов заказа.