|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Наименование  изделия | Размеры изделия, мм.  (с допусками) | | Материал изделия  (характеристика резины) | Кол-во,  шт. |
| Внутренний  диаметр | Диаметр  сечения |
| 1 | Кольцо резиновое круглого сечения | 44,0 (0 / -0,70) | 4,6 (+0,20 / -0,10) | NBR, от – 45 °С до + 100 °С | 70 |
| 2 | Кольцо резиновое круглого сечения | 47,0 (0 / -0,80) | 4,6 (+0,20 / -0,10) | NBR, от – 45 °С до + 100 °С | 195 |
| 3 | Кольцо резиновое круглого сечения | 51,0 (0 / -0,90) | 4,6 (+0,20 / -0,10) | NBR, от – 45 °С до + 100 °С | 300 |
| 4 | Кольцо резиновое круглого сечения | 73,5 (0 / -1,2) | 4,6 (+0,20 / -0,10) | NBR, от – 45 °С до + 100 °С | 20 |
| 5 | Кольцо резиновое круглого сечения | 78,5 (0 / -1,30) | 5,8 (+0,30 / -0,15) | NBR, от – 45 °С до + 100 °С | 425 |
| 6 | Кольцо резиновое круглого сечения | 83,5 (0 / -1,40) | 5,8 (+0,30 / -0,15) | NBR, от – 45 °С до + 100 °С | 405 |
| 7 | Кольцо резиновое круглого сечения | 88,5 (0 / -1,40) | 5,8 (+0,30 / -0,15) | NBR, от – 45 °С до + 100 °С | 535 |
| ИТОГО | | | | | 1950 |
| 8 | Кольцо резиновое круглого сечения | 4,7 (0 / -0,20) | 1,9 (± 0,10) | FKM | 200 |
| 9 | Кольцо резиновое круглого сечения | 6,7 (0 / -0,30) | 1,9 (± 0,10) | FKM | 100 |
| 10 | Кольцо резиновое круглого сечения | 15,6 (0 / -0,30) | 2,5 (± 0,10) | FKM | 60 |
| 11 | Кольцо резиновое круглого сечения | 18,5 (0 / -0,4) | 3,6 (+0,20 / 0,10) | FKM | 15 |
| 12 | Кольцо резиновое круглого сечения | 26,5 (0 / -0,50) | 3,0 (+0,20 / 0,10) | FKM | 100 |
| ИТОГО | | | | | 475 |
| 13 | Кольцо резиновое круглого сечения | 4,7 (0 / -0,20) | 1,9 (± 0,10) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 460 |
| 14 | Кольцо резиновое круглого сечения | 6,7 (0 / -0,30) | 1,9 (± 0,10) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 345 |
| 15 | Кольцо резиновое круглого сечения | 7,7 (0 / -0,30) | 2,5 (± 0,10) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 670 |
| 16 | Кольцо резиновое круглого сечения | 11,6 (0 / -0,30) | 2,5 (± 0,10) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 125 |
| 17 | Кольцо резиновое круглого сечения | 19,5 (0 / 0,40) | 3,0 (+0,20 / 0,10) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 225 |
| 18 | Кольцо резиновое круглого сечения | 20,5 (0 / -0,40) | 2,5 (± 0,10) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 90 |
| 19 | Кольцо резиновое круглого сечения | 23,5 (0 / -0,40) | 3,6 (+0,20 / 0,10) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 810 |
| 20 | Кольцо резиновое круглого сечения | 24,5 (0 / -0,40) | 3,0 (+0,20 / 0,10) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 80 |
| 21 | Кольцо резиновое круглого сечения | 24,5 (0 / -0,40) | 3,6 (+0,20 / 0,10) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 470 |
| 22 | Кольцо резиновое круглого сечения | 26,5 (0 / -0,50) | 2,5 (± 0,10) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 75 |
| 23 | Кольцо резиновое круглого сечения | 28,5 (0 / -0,50) | 3,6 (+0,20 / 0,10) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 100 |
| 24 | Кольцо резиновое круглого сечения | 35,0 (0 / -0,60) | 3,0 (+0,20 / 0,10) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 155 |
| 25 | Кольцо резиновое круглого сечения | 37,0 (0 / -0,60) | 3,6 (+0,20 / 0,10) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 20 |
| 26 | Кольцо резиновое круглого сечения | 47,0 (0 / -0,80) | 4,6 (+0,20 / -0,10) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 200 |
| 27 | Кольцо резиновое круглого сечения | 78,5 (0 / -1,30) | 5,8 (+0,30 / -0,15) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 550 |
| 28 | Кольцо резиновое круглого сечения | 83,5 (0 / -1,40) | 5,8 (+0,30 / -0,15) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 580 |
| 29 | Кольцо резиновое круглого сечения | 88,5 (0 / -1,40) | 5,8 (+0,30 / -0,15) | NBR, от – 60 °С до + 150 °С | 980 |
| ИТОГО | | | | | 6470 |
| 30 | Кольцо резиновое круглого сечения | 4,7 (0 / -0,20) | 1,9 (± 0,10) | Kalrez | 210 |
| 31 | Кольцо резиновое круглого сечения | 6,7 (0 / -0,30) | 1,9 (± 0,10) | Kalrez | 220 |
| 32 | Кольцо резиновое круглого сечения | 29,5 (0 / -0,50) | 3,6 (+0,20 / 0,10) | Kalrez | 100 |
| ИТОГО | | | | | 530 |
| 33 | Кольцо резиновое круглого сечения | 24,5 (0 / -0,40) | 2,5 (± 0,10) | HNBR  с пероксидной вулканизацией | 15 |
| ИТОГО | | | | | 15 |
| 34 | Кольцо резиновое круглого сечения | 4,7 (0 / -0,20) | 1,9 (± 0,10) | FKM | 220 |
| 35 | Кольцо резиновое круглого сечения | 6,7 (0 / -0,30) | 1,9 (± 0,10) | FKM | 310 |
| 36 | Кольцо резиновое круглого сечения | 7,7 (0 / -0,30) | 2,5 (± 0,10) | FKM | 180 |
| 37 | Кольцо резиновое круглого сечения | 20,5 (0 / -0,40) | 2,5 (± 0,10) | FKM | 390 |
| 38 | Кольцо резиновое круглого сечения | 24,5 (0 / -0,40) | 3,0 (+0,20 / 0,10) | FKM | 470 |
| 39 | Кольцо резиновое круглого сечения | 24,5 (0 / -0,40) | 3,6 (+0,20 / 0,10) | FKM | 280 |
| 40 | Кольцо резиновое круглого сечения | 28,5 (0 / -0,50) | 3,6 (+0,20 / 0,10) | FKM | 250 |
| ИТОГО | | | | | 2100 |
| ВСЕГО | | | | | 11540 |