Технические требования к изготовлению: Материал - серый чугун СЧ - 25 ГОСТ 1412-85; Дефекты литья (трещины, газовые дефекты в виде пористости, газовых раковин, вскипа, изменение химического состава, внутренние дефекты в виде усадочных раковин, усадочной пористости и ликвации) - категорически не допускаются; Механическая обработка отливки - все места на чертеже, где указаны требования к шероховатости поверхности, кроме того все радиусы, с обоих боков отливки, указанные в выносном элементе «X» на виде FS чертежа. Кроме того, необходимо произвести сверловку всех отверстий и нарезание резьбы в них (где это указано в чертеже). В случае положительного решения прошу, Вас, выслать коммерческое предложение с указание сроков и стоимости изготовления обечайки.