**«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номенклатурный номер | Наименование товара | Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождение товара | № показателя | Показатель (характеристика)  товара | Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющее определить соответствие установленным заказчиком требованиям | | | | |
| Минимальное значение показателя и /или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристик), которые определяются диапазоном значений | | Показатели (характеристики) значение которых не могут изменяться |
| Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 119050200 | решетка ногоочистительная 500\*500  ГОСТ 7293-85 | х | 1 | Длина, мм | х | х | х | х | 500 |
| 2 | Ширина, мм | х | х | х | х | 500 |
| 3 | Толщина, мм | х | х | х | х | 43 |
| 4 | Материал | х | х | х | х | высокопрочный чугун (ВЧ35) |
| 5 | На поверхности металла насечка через, мм | х | х | х | х | 50 |
| 6 | Ширина просвета ячеек, мм | Не более 10 | х | х | х | х |
| 7 | Длина просвета ячеек, мм | Не более 70 | х | х | х | х |
| 22 | 119050196 | Решетка н/о«Автово»ЛК-10/1062тип3 ср/ряд  ГОСТ 1412-1985 | х | 1 | Габариты и рисунок решетки, мм | х | х | х | х | В соответствии с чертежом ЛК 10/1062 |
| 1.1. | Ширина верхней грани решетки, мм | х | х | х | х | 606 |
| 1.2. | Ширина нижней грани решетки, мм | х | х | х | х | 564 |
| 1.3. | Высота, мм |  |  |  |  | 665 |
| 1.4. | Толщина ребра жесткости, мм | х | х | х | х | 40 |
| 2 | Масса, кг | х | х | х | х | 48 |
| 3 | Марка чугуна | х | х | х | х | СЧ 10 |
| 33 | 119050195 | Решетка н/о «Автово» ЛК-10/1060 тип 1  ГОСТ 1412-1985 | х | 1 | Габариты и рисунок решетки, мм | х | х | х | х | В соответствии с чертежом ЛК 10/1060 |
| 1.1. | Ширина, мм | х | х | х | х | 618 |
| 1.2. | Высота, мм | х | х | х | х | 600 |
| 1.3. | Толщина ребра жесткости, мм | х | х | х | х | 40 |
| 2 | Масса, кг | х | х | х | х | 45 |
| 3 | Марка чугуна | х | х | х | х | СЧ 10 |

