|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | Pt. No. |  | Rev | Mat US | Mat Rus | Hardness | Qty | Extra | Description |  |  |
|  | 001 | 260300\_mh4\_001 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | Plate - Top Clamp Plate |  |  |
|  | 002 | 260300\_mh4\_002 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | X-1 Plate |  |  |
|  | 003 | 260300\_mh4\_003 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | X-2 Plate |  |  |
|  | 004 | 260300\_mh4\_004 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | Plate - B Plate |  |  |
|  | 005 | 260300\_mh4\_005 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | Plate - B Support |  |  |
|  | 006 | 260300\_mh4\_006 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | Plate - Ejection Top |  |  |
|  | 007 | 260300\_mh4\_007 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | Plate - Ejection Bottom |  |  |
|  | 008 | 260300\_mh4\_008 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | Ejection Housing |  |  |
|  | 009 | 260300\_mh4\_009 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 2 |  | Ejection Housing |  |  |
|  | 016 | 260300\_mh4\_016 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Bushing Leader Pin Small |  |  |
|  | 017 | 260300\_mh4\_017 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Bushing Leader Pin Medium |  |  |
|  | 018 | 260300\_mh4\_018 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Bushing Leader Pin Large |  |  |
|  | 019 | 260300\_mh4\_019 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 14 |  | Support Pillar |  |  |
|  | 020 | 260300\_mh4\_020 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 |  | Locator Ring |  |  |
|  | 023 | 260300\_mh4\_023 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Leader Pin |  |  |
|  | 024 | 260300\_mh4\_024 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 12 |  | Stop Pin |  |  |
|  | 026 | 260300\_mh4\_026 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Guide Pin |  |  |
|  | 027 | 260300\_mh4\_027 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 2 |  | Tubular Dowel |  |  |
|  | 028 | 260300\_mh4\_028 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Guided Ejection Pin |  |  |
|  | 029 | 260300\_mh4\_029 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Guided Ejection Bushing |  |  |
|  | 100 | 260300\_mh4\_100 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Gate Insert |  |  |
|  | 102 | 260300\_mh4\_102 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 3 |  | Insert |  |  |
|  | 103 | 260300\_mh4\_103 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 3 |  | Insert |  |  |
|  | 104 | 260300\_mh4\_104 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 3 |  | Insert |  |  |
|  | 105 | 260300\_mh4\_105 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 |  | Insert |  |  |
|  | 106 | 260300\_mh4\_106 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 |  | Insert |  |  |
|  | 107 | 260300\_mh4\_107 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 |  | Insert |  |  |
|  | 108 | 260300\_mh4\_108 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 |  | Insert |  |  |
|  | 109 | 260300\_mh4\_109 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 |  | Insert |  |  |
|  | 110 | 260300\_mh4\_110 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 | +1 | Insert |  |  |
|  | 111 | 260300\_mh4\_111 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 | +1 | Insert |  |  |
|  | 112 | 260300\_mh4\_112 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 |  | Insert |  |  |
|  | 113 | 260300\_mh4\_113 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 2 |  | Insert |  |  |
|  | 114 | 260300\_mh4\_114 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 3 |  | Insert |  |  |
|  | 115 | 260300\_mh4\_115 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 |  | Insert |  |  |
|  | 116 | 260300\_mh4\_116 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 |  | Insert |  |  |
|  | 117 | 260300\_mh4\_117 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 2 |  | Insert |  |  |
|  | 118 | 260300\_mh4\_118 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 3 |  | Insert |  |  |
|  | 119 | 260300\_mh4\_119 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 |  | Insert |  |  |
|  | 120 | 260300\_mh4\_120 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 |  | Insert |  |  |
|  | 121 | 260300\_mh4\_121 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 2 |  | Insert |  |  |
|  | 122 | 260300\_mh4\_122 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 3 |  | Insert |  |  |
|  | 123 | 260300\_mh4\_123 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 |  | Insert |  |  |
|  | 124 | 260300\_mh4\_124 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 |  | Insert |  |  |
|  | 125 | 260300\_mh4\_125 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 2 |  | Insert |  |  |
|  | 126 | 260300\_mh4\_126 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 3 |  | Insert |  |  |
|  | 127 | 260300\_mh4\_127 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Insert |  |  |
|  | 130 | 260300\_mh4\_130 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 26 | 4 | preasure plugs 1/8" NPT | Customer will provide | |
|  | 131 | 260300\_mh4\_131 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 82 | 10 | preasure plugs 1/4" NPT | Customer will provide | |
|  | 132 | 260300\_mh4\_132 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 16 | 4 | preasure plugs 3/8" NPT | Customer will provide | |
|  | 203 | 260300\_mh4\_203 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc |  |  | Blade Ejector Pin | Customer will provide | |
|  | 204 | 260300\_mh4\_204 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 7 | +7 | Sucker Pins |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |