Просим Вас рассмотреть возможность оказания услуги механическая обработка изделий из давальческого материала марки 18ХГНМФР. Детали представляют собой раскрой корпуса бронетранспортера, дальнейшая сварка которого происходит на мощностях заказчика.

Основные толщины используемых листов = 8,10,12 и 20 мм. Максимальные линейные габариты изделий не более 2000х1500 мм. Количество позиций порядка 800 шт., общее количество изделий 4000-5000 шт. На данный момент проводятся опытные работы и в дальнейшем заказ предполагает стать серийным. Для начала работ важно понимать имеет ли Ваше предприятие необходимые технологические возможности, а так же наличие военной приемки. При положительном ответе после подписания договора о конфиденциальности Вам будут предоставлены чертежи для полного анализа.

Прикладываю ТУ на сталь марки 18ХГНМФР.