|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pt. No. |  | Rev | Mat US | Mat Rus | Hardness | Qty | Extra | Description | Vendor | Vendor Part No |
| 002 | 216-2\_mh4\_002 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | Plate - Floating Back Plate | Instel |  |
| 003 | 216-2\_mh4\_003 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | Plate - A Floating Plate | Instel |  |
| 004 | 216-2\_mh4\_004 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | Plate - B | Instel |  |
| 005 | 216-2\_mh4\_005 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | Plate - Support | Instel |  |
| 006 | 216-2\_mh4\_006 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | Plate - Ejection Top | Instel |  |
| 007 | 216-2\_mh4\_007 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | Plate - Ejection Bottom | Instel |  |
| 009 | 216-2\_mh4\_009 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | Plate - Bottom Plate | Instel |  |
| 010 | 216-2\_mh4\_010 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 2 |  | Ejection Rail | Instel |  |
| 012 | 216-2\_mh4\_012 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | Stripper Floating Plate | Instel |  |
| 013 | 216-2\_mh4\_013 |  | A | P20 | 40X | 29-36 Rc | 1 |  | Top Clamp Plate | Instel |  |
| 015 | 216-2\_mh4\_015 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Stripper Plate Bushing | DME | 5902 |
| 016 | 216-2\_mh4\_016 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Plate-B Bushings | DME | 5905 |
| 020 | 216-2\_mh4\_020 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 |  | Locator Ring | Instel |  |
| 023 | 216-2\_mh4\_023 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Leader Pin | DME | 5632-GL |
| 025 | 216-2\_mh4\_025 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 2 |  | Tubular Dowel | DME | R09 30 X 80 |
| 026 | 216-2\_mh4\_026 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Guided Ejection - Pin | DME | 5418-GL |
| 027 | 216-2\_mh4\_027 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Guided Ejection - Bushing | DME | GBE-1500 |
| 028 | 216-2\_mh4\_028 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Support Pillar | Instel | 4 X 12 |
| 029 | 216-2\_mh4\_029 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Ejection Pin | DME | 20 X 315 |
| 031 | 216-2\_mh4\_031 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Baffle | Instel |  |
| 032 | 216-2\_mh4\_032 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Runner Sucker Pins M5 | Instel |  |
| 037 | 216-2\_mh4\_037 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 2 |  | Size Spacer-Threaded Pull Out | Instel |  |
|  | 216-2\_mh4\_037-01 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 2 |  | Size Spacer-Threaded Pull Out | Instel |  |
| 038 | 216-2\_mh4\_038 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 6 |  | Size Spacer | Instel |  |
|  | 216-2\_mh4\_038-01 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 6 |  | Size Spacer | Instel |  |
| 040 | 216-2\_mh4\_040 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 |  | Spacer Bars | Instel |  |
| 041 | 216-2\_mh4\_041 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 1 |  | Hot Sprue cover | Instel |  |
| 055 | 216-2\_mh4\_055 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 2 |  | Spacer Stop | Instel |  |
| 100 | 216-2\_mh4\_100 |  | A | H14 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 | 2 | Cavity | Instel |  |
| 101 | 216-2\_mh4\_101 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 | 2 | Core Base Insert | Instel |  |
| 102 | 216-2\_mh4\_102 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 | 2 | Core | Instel |  |
| 103 | 216-2\_mh4\_103 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 4 | 2 | Engraved Cap Insert | Instel |  |
| 105 | 216-2\_mh4\_105 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 16 | 8 | Ejector Blade Bushing | Instel |  |
| 106 | 216-2\_mh4\_106 |  | A | H13 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 16 | 8 | Foot Inserts | Instel |  |
| 203 | 216-2\_mh4\_203 |  | A | H14 | 4X5MF1C | 48-52Rc | 16 | 8 | Ejector Blade | DME | E 14.2-315 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |